附件1

南宁市工人文化宫球馆天面架空层场地隔离网维修更换项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **材质规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 金属围网 | 立柱为镀锌圆管76mm×2.0，顶部及底部横梁采用镀锌圆管60mm×2.0，围网为浸塑钢丝，钢丝直径不小于2.5mm，编织勾花，网眼大小不大于50x50mm。 | 200 | ㎡ |  |  | 含加装4个200cm×120cm的出入门口 |
| 2 | 防风网 | 材质为聚乙烯HDPE | 400 | ㎡ |  |  | 1.含场地内墙现有金属围网200㎡及维修后场地外围金属围网200㎡的加装面积；  2.需用不锈钢扎带进行安装。 |
| 3 | 成品保护 |  | — | 项 |  |  | 现场器械、地面及墙面的局部保护 |
| 4 | 人工费用 |  |  | 日 |  |  |  |
| 5 | 保洁 |  |  | 项 |  |  | 完工后垃圾清运、地面保洁 |
| **报价** | |  | | | | | 最终价格为  含税价格 |

**单位名称： 联系人： 联系方式：**